Une entrée analogique vers Midi

Liste des composants

Résistances :
- 2 x 220 O
- 1 x 1 kO

4 x diodes 1N4001 (4001 à 4007)

Condensateurs non polarisés
- 3 x 100 nF
- 2 x 22 pF

1 x 4 MHz

1 x 7805

1 x bornier 2 points

Condensateurs polarisés :
- CAlim : 100 à 220 µF
- C2 : 10 à 22 µF

1 x support DIL 8 broches

1 x potentiomètre 5 kO

1 x connecteur 3 points

1 x prise Midi

1 x interrupteur

1 x composant enfichable 12C671